注意：
如果当前文件夹的Esight.exe快捷方式打不开，可以直接进入dll文件夹打开Esight.exe工具
如果需要创建快捷方式到桌面，也需要进入进入dll文件夹将Esight.exe发送快捷方式到桌面

Esight工具快捷键:
1.如果想建立快捷方式到桌面，请在dll目录下的Esight.exe中直接创建桌面快捷方式
2.快捷键的熟练使用对波形分析等日常操作非常方便,快捷键和大部分工具软件类似,支持拖拽,移动,缩放,矩形选定区域等等
3.详细说明：
http://egteks.com/?/article/26
http://egteks.cn/?type=productinfo&S_id=89


驱动安装(win10/win11免安装忽略此步骤):
1.解压EgteksUsbDriver.rar
2.windows7电脑点击文件夹Win7中w7_install.bat安装即可。
windows8电脑点击文件夹Win8中w8_install.bat安装即可。
windows10电脑无需安装驱动。

Esight软件工具：
1.解压Esightx.x.x.x.zip
2.工具免安装，直接打开文件夹中Esight.exe快捷方式即可，打开工具可能比较慢，请耐心等待一会。
3.国内用户,默认可以将界面语言设置为中文(Tools->Language)。

软件使用简要说明：
1.mPower上电，Esight软件会自动识别mPower设备，如果没有自动识别请点击左下角"Offline"手动选择对应端口连接设备。
2.mPower设备支持电源供电，也支持直接将设备串入电路作为电流表使用。
3.如果需要供电则选择Function选项为Power，如果用作电流表则选择Ampere。
4.Mode通常默认即可。详细使用场景参考文档<EGTEKS_mPower1203_AN_A_Mode_Selection_Recommendation_V1.0.pdf>
5.电源供电模式，支持电压可调，选择Voltage选项设置需要输出电压。然后直接点击ON或者运行(自动ON)即可实时采集波形。
6.波形支持保存和回放或者截图。
7.详细说明复制如下链接到浏览器中打开:http://egteks.cn/?type=productinfo&S_id=89


mPower1203U主要功能点：
1.电源供电(0.6-13.5V可调)和电流表双模式,30nA-8A无缝量程
2.支持过流/过压/短路保护
3.支持二次开发功能定制化服务
4.支持linux(含x86/x64/Arm架构),macos和windows系统二次开发接口API(提供C#,python,VB,C++等例程),方便工厂和测试环境集成到现有的工具和设备中
5.支持双波形同时回放和偏移设置,方便对比测试
6.支持波形文件长时间挂机存储
7.波形支持北京时间戳显示,方便查看任意功耗点的实际测试时间
8.支持数据导出为txt/cvs格式或者将第三方功耗数据转换为egk格式,方便用Esight工具回放查看
9.支持限流,触发和定时采集功能
10.Esight工具支持任意拖拽，缩放，选框等操作,使用便捷
11.Esight支持快速回放大深度(单文件超过3小时的波形)数据,操作不卡顿

售后支持:
1.技术支持时间早8:00-晚11:00,任何问题随时咨询
2.7天无理由退换货,如果需要试用,延迟确认可以达到21天的试用时间
3.1年质保,购物无忧